Der Hauptabwasserkanal nahm fast das gesamte Abwasser der Bäder der Thermen auf, das andere Abwasser wurde von anderen Abwasserkanälen aufgenommen; Diese Abwasserkanäle mündeten in den Hauptabwasserkanal. Regenwasser von den Dächern floss auch in die Abwasserkanäle, außerdem mündeten alle Abwasserkanäle in den Rhein. Die Abwasserkanäle waren circa 1,5 Meter Breit und 2,45 Meter Hoch, verliefen unterirdisch und entlang der Straßen.